**Công trình Đường nội đồng kết hợp dân sinh TDP An Hòa**

Công trình Đường nội đồng kết hợp dân sinh TDP An Hòa được khởi công xây dựng trong tháng 11/2020. Công trình có tổng mức đầu tư là 946,590 triệu đồng.

Với quy mô thiết kế:

Chiều dài tuyến L=422.38m

Với thiết kế Kết cấu mặt đường:

* Vận tốc thiết kế: Vtk = 30 Km/h.
* Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: Rmin=100m.
* Độ dốc dọc lớn nhất: idmax < 2% .
* Chiều rộng nền đường: 4,0m
* Chiều rộng mặt đường: 3,0m
* Chiều rộng lề đường đất: 2x0,5m.
* Kết cấu mặt đường: + Bê tông xi măng đá Dmax<4 M250 dày 18cm.

+ Lớp bạt nilong lót.

+ Đệm CPĐ D Dmax=25 đầm chặt.

* Tải trọng thiết kế công trình: (H13 - X60).
* Quy mô công trình: vĩnh cửu.

Khổ cống, cầu nhỏ: bằng bề rộng nền đường.

Công trình dự kiến hoàn thành trước tháng 11 năm 2020 sẽ sớm phục vụ nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân trong tổ dân phố và phát triển dân cư trong thời gian tới